Frage 1-

DNF oder KNF von einer Tabelle

Frage 2-

2.1-Einmal Zustandübergangstabelle gegeben und man musste den JK Flip Flops so beschalten, dass von einer Zustand z.B Q0 (00) in Q1 (11) ändert.

2.2- Man musste nun die Minimierung von J0 K0 J1 K1 finden und in folgende IC 7476 beschalten.

A diagram of a circuit

Description automatically generated

P.S: HWP muss 10 LP sein 😊